% $Id$ %
\def\UseOption{recorder}
\edef\UseOption{\UseOption,HAVE_LCD_BITMAP}
\edef\UseOption{\UseOption,HAVE_RECORDING}
\edef\UseOption{\UseOption,CONFIG_RTC}
\edef\UseOption{\UseOption,MASCODEC}
\edef\UseOption{\UseOption,RECORDER_PAD}
\edef\UseOption{\UseOption,archos}

\newcommand{\playerman}{Archos}
\newcommand{\playertype}{Recorder}
\newcommand{\playerlongtype}{Recorder 6, 10, 15 and 20}
\newcommand{\genericimg}{112x64x1}
\newcommand{\specimg}{recorder}
%Used to name the player, e.g. ...to the \dap
\newcommand{\dap}{player}
%For use when referring to the player. E.g. the \daps\ capacity ...
\newcommand{\daps}{player's}
\newcommand{\firmwarefilename}{\fname{ajbrec.ajz}}

\newcommand{\ButtonOn}{On}
\newcommand{\ButtonOff}{Stop}
\newcommand{\ButtonPlay}{Play}
\newcommand{\ButtonUp}{Up}
\newcommand{\ButtonDown}{Down}
\newcommand{\ButtonLeft}{Left}
\newcommand{\ButtonRight}{Right}
\newcommand{\ButtonFOne}{F1}
\newcommand{\ButtonFTwo}{F2}
\newcommand{\ButtonFThree}{F3}
