 -p virtex4 -lang vhdl   -pe ppc405_0  $(PPC405_0_BOOTLOOP)  -s mti -X C:/E/temp/rc/3/V5.0.2/FreeRTOS/Demo/PPC405_Xilinx_Virtex4_GCC/ -E C:/E/temp/rc/3/V5.0.2/FreeRTOS/Demo/PPC405_Xilinx_Virtex4_GCC/
