
 PARAMETER VERSION = 2.2.0


BEGIN OS
 PARAMETER OS_NAME = standalone
 PARAMETER OS_VER = 2.00.a
 PARAMETER PROC_INSTANCE = ppc440_0
 PARAMETER STDIN = RS232_Uart_1
 PARAMETER STDOUT = RS232_Uart_1
END


BEGIN PROCESSOR
 PARAMETER DRIVER_NAME = cpu_ppc440
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.b
 PARAMETER HW_INSTANCE = ppc440_0
 PARAMETER COMPILER = powerpc-eabi-gcc
 PARAMETER ARCHIVER = powerpc-eabi-ar
END


BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = xps_bram_if_cntlr_1
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = xps_bram_if_cntlr_1_bram
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.14.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = RS232_Uart_1
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.13.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = LEDs_8Bit
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.13.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = LEDs_Positions
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.13.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = Push_Buttons_5Bit
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.13.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = DIP_Switches_8Bit
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = iic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.14.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = IIC_EEPROM
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = emc
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = SRAM
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = pcie
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = PCIe_Bridge
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = emaclite
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.14.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = Ethernet_MAC
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = memcon
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = DDR2_SDRAM
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = sysace
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.12.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = SysACE_CompactFlash
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = apu_fpu_virtex5
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ppc440_0_apu_fpu_virtex5
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = clock_generator_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = jtagppc_cntlr_inst
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = proc_sys_reset_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = intc
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.11.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = xps_intc_0
END


