halt
wait_halt
sleep 10
mww 0xfffffd44 0x00008000	# disable watchdog
mww 0xfffffd08 0xa5000001	# enable user reset
mww 0xfffffc20 0x00000601	# CKGR_MOR : enable the main oscillator
sleep 10
mww 0xfffffc2c 0x12560a64	# CKGR_PLLR: 119.8MHz (DIV=100,MUL=598+1)
sleep 10
mww 0xfffffc30 0x00000007	# PMC_MCKR : MCK = PLL / 2 = 59.9MHz
sleep 10
mww 0xffffff60 0x003c0100	# MC_FMR: flash mode (FWS=1,FMCN=60)
arm7_9 force_hw_bkpts enable	# program resides in flash
