(footprint "molex-zif-12p" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 0)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -3.6) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp a9f0611b-ff9a-4db5-924f-2ceaec111932)
  )
  (fp_text value "molex-zif-12p" (at 0 3.6) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp f0c4a700-b482-4f38-814f-e0c06bd8fa67)
  )
  (fp_line (start -3.95 1.6) (end -3.95 -2.6) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp 178c3908-50f6-4459-bb8a-dd31df4337ce))
  (fp_line (start -2.95 2.6) (end -3.95 1.6) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp 185208a9-9603-43ad-82ac-37764536ab77))
  (fp_line (start 2.95 2.6) (end -2.95 2.6) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp aee40d09-50c0-4d58-b41b-e2470082eda5))
  (fp_line (start 2.95 -2.6) (end 2.95 2.6) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp dd20e296-e823-421c-b85a-7ff0fbc542ed))
  (fp_line (start -3.95 -2.6) (end 2.95 -2.6) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp ed8e2e03-89fc-4f91-8149-2b1c32e2bf2f))
  (fp_line (start 2.95 2.45) (end -3.9 2.5) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp 1a0ac123-979b-4a14-bf24-4739843ba20d))
  (fp_line (start 2.95 -2.55) (end 2.95 2.45) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp 442f8fd7-088d-41ed-99e7-e9e38c483e47))
  (fp_line (start -3.9 2.5) (end -3.9 -2.5) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp 6bb9a663-8899-43eb-96a5-9092d326996a))
  (fp_line (start -3.9 -2.5) (end 2.95 -2.55) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp f0af0e67-4025-441c-9a52-251ebf48f99a))
  (pad "1" smd roundrect (at -3.25 1.2) (size 0.4 1.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 22b4cb9b-47d8-4af3-b47a-e7c708731ccd))
  (pad "2" smd roundrect (at -2.75 -1.2) (size 0.4 1.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 22b4cb9b-47d8-4af3-b47a-e7c708731ccd))
  (pad "3" smd roundrect (at -2.25 1.2) (size 0.4 1.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 22b4cb9b-47d8-4af3-b47a-e7c708731ccd))
  (pad "4" smd roundrect (at -1.75 -1.2) (size 0.4 1.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 22b4cb9b-47d8-4af3-b47a-e7c708731ccd))
  (pad "5" smd roundrect (at -1.25 1.2) (size 0.4 1.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 22b4cb9b-47d8-4af3-b47a-e7c708731ccd))
  (pad "6" smd roundrect (at -0.75 -1.2) (size 0.4 1.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 22b4cb9b-47d8-4af3-b47a-e7c708731ccd))
  (pad "7" smd roundrect (at -0.25 1.2) (size 0.4 1.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 22b4cb9b-47d8-4af3-b47a-e7c708731ccd))
  (pad "8" smd roundrect (at 0.25 -1.2) (size 0.4 1.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 22b4cb9b-47d8-4af3-b47a-e7c708731ccd))
  (pad "9" smd roundrect (at 0.75 1.2) (size 0.4 1.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 22b4cb9b-47d8-4af3-b47a-e7c708731ccd))
  (pad "10" smd roundrect (at 1.25 -1.2) (size 0.4 1.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 22b4cb9b-47d8-4af3-b47a-e7c708731ccd))
  (pad "11" smd roundrect (at 1.75 1.2) (size 0.4 1.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 22b4cb9b-47d8-4af3-b47a-e7c708731ccd))
  (pad "12" smd roundrect (at 2.25 -1.2) (size 0.4 1.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 22b4cb9b-47d8-4af3-b47a-e7c708731ccd))
)
