(footprint "TSSOP-10-CS" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at -2.65 0 90) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 280356cf-603c-46e6-b8da-480002d4a230)
  )
  (fp_text value "TSSOP-10-CS" (at 0 0) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 00565808-3361-4130-a350-2ce5d95bf5b0)
  )
  (fp_line (start -1.65 -2.475) (end 1.65 -2.475)
    (stroke (width 0.12) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp 08550399-91ed-43e3-9116-620f84b9e9c1))
  (fp_line (start -1.65 1.675) (end -1.65 -2.475)
    (stroke (width 0.12) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp a8c76010-9c7a-4eeb-8596-e61ca1a3602a))
  (fp_line (start -0.85 2.475) (end -1.65 1.675)
    (stroke (width 0.12) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp f5615d6d-bce3-46f4-84fd-f54457bb9533))
  (fp_line (start 1.65 -2.475) (end 1.65 2.475)
    (stroke (width 0.12) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp 64856dac-6df8-4ee3-a7c1-71b954de9bea))
  (fp_line (start 1.65 2.475) (end -0.85 2.475)
    (stroke (width 0.12) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp a67211e6-39c2-4e8a-b9c5-0885baac6214))
  (fp_line (start -1.4 -2.22) (end 1.4 -2.22)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 29dcc689-0844-4a51-ae74-b076930043f7))
  (fp_line (start -1.4 2.22) (end -1.4 -2.22)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 24619702-83b6-49fd-a1fe-b298df1a8ce6))
  (fp_line (start 1.4 -2.22) (end 1.4 2.22)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 25768738-2e67-4225-ada3-8d38e16d6588))
  (fp_line (start 1.4 2.22) (end -1.4 2.22)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 5ffe9989-e78f-4ef9-8eab-4f0109e70e3a))
  (pad "1" smd rect (at -1 1.5) (size 0.3 0.95) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp f699c0c1-2a9e-4484-ae9f-2d096c90a8e0))
  (pad "2" smd rect (at -0.5 1.5) (size 0.3 0.95) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp f699c0c1-2a9e-4484-ae9f-2d096c90a8e0))
  (pad "3" smd rect (at 0 1.5) (size 0.3 0.95) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp f699c0c1-2a9e-4484-ae9f-2d096c90a8e0))
  (pad "4" smd rect (at 0.5 1.5) (size 0.3 0.95) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp f699c0c1-2a9e-4484-ae9f-2d096c90a8e0))
  (pad "5" smd rect (at 1 1.5) (size 0.3 0.95) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp f699c0c1-2a9e-4484-ae9f-2d096c90a8e0))
  (pad "6" smd rect (at 1 -1.5) (size 0.3 0.95) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp f699c0c1-2a9e-4484-ae9f-2d096c90a8e0))
  (pad "7" smd rect (at 0.5 -1.5) (size 0.3 0.95) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp f699c0c1-2a9e-4484-ae9f-2d096c90a8e0))
  (pad "8" smd rect (at 0 -1.5) (size 0.3 0.95) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp f699c0c1-2a9e-4484-ae9f-2d096c90a8e0))
  (pad "9" smd rect (at -0.5 -1.5) (size 0.3 0.95) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp f699c0c1-2a9e-4484-ae9f-2d096c90a8e0))
  (pad "10" smd rect (at -1 -1.5) (size 0.3 0.95) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp f699c0c1-2a9e-4484-ae9f-2d096c90a8e0))
)
