(footprint "SOT65P210X110-6N" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0.04 -2.008) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    (tstamp c0a96e31-5cce-4112-beca-904be2865cc1)
  )
  (fp_text value "SOT65P210X110-6N" (at 5.628 2.008) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    (tstamp cda32351-3700-468f-95f3-a073a5f016de)
  )
  (fp_line (start -0.625 -1.17) (end 0.625 -1.17)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 870f4668-5280-4379-8038-552c185dc03e))
  (fp_line (start -0.625 1.17) (end 0.625 1.17)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp ce887d73-a6d3-49dc-80fe-8a4e532b25ce))
  (fp_circle (center -2.1 -0.802) (end -2 -0.802)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (fill none) (layer "F.SilkS") (tstamp 27134948-338c-4458-895c-94766bd5a248))
  (fp_line (start -1.805 -1.25) (end -1.805 1.25)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 3d98795a-440f-4bfd-b23a-c38b66ea82cc))
  (fp_line (start -1.805 1.25) (end 1.805 1.25)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 3ddd5557-f494-4c7c-af37-5df33185effc))
  (fp_line (start 1.805 -1.25) (end -1.805 -1.25)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 914f947b-e422-47fc-a8d6-b0f4b3f07287))
  (fp_line (start 1.805 1.25) (end 1.805 -1.25)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 64e92b25-24af-4206-a545-766e37bf857f))
  (fp_line (start -0.625 -1) (end -0.625 1)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp eae3b7bb-c910-4b7b-b051-2f1cde92450b))
  (fp_line (start -0.625 1) (end 0.625 1)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 834db016-2e2e-497b-aff3-69980392dfa9))
  (fp_line (start 0.625 -1) (end -0.625 -1)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp f7376b23-2f05-4a72-b407-29a2ba623ded))
  (fp_line (start 0.625 1) (end 0.625 -1)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 1d44eb9a-0ba1-41b2-93d4-12590573c02b))
  (fp_circle (center -2.1 -0.802) (end -2 -0.802)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (fill none) (layer "F.Fab") (tstamp aefb3a9f-3914-4e10-8ab1-d5d316e400be))
  (pad "1" smd roundrect (at -0.96 -0.65) (size 1.19 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.05) (tstamp 1e1fa44b-7e41-4e14-9879-f40e38ea7f9b))
  (pad "2" smd roundrect (at -0.96 0) (size 1.19 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.05) (tstamp 09e09af4-42f4-424d-85c6-43844f4961a7))
  (pad "3" smd roundrect (at -0.96 0.65) (size 1.19 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.05) (tstamp 9dfb347c-67ed-4a49-b261-b61733dea325))
  (pad "4" smd roundrect (at 0.96 0.65) (size 1.19 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.05) (tstamp f1229492-c1c1-4c88-bf77-80e92c74c2c0))
  (pad "5" smd roundrect (at 0.96 0) (size 1.19 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.05) (tstamp c7fc37ca-35ba-4dc4-b39a-a7b74b96a59f))
  (pad "6" smd roundrect (at 0.96 -0.65) (size 1.19 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.05) (tstamp d3240131-0cea-4f74-aaa3-ef5aa530de3e))
)
